***********************************************************************************
				CONFIDENTIAL
		     	      BEKEN CORPORATION  
     			            2025
***********************************************************************************

一、版本修改记录：

HDK-BK7236_QFN40_5X5_V5.1 使用说明:
2025/07/16
更新"AN02-BK7236 硬件应用手册_V1.3"到V1.3版本

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

HDK-BK7236_QFN40_5X5_V5.0 使用说明:
2025/07/08
基于BK7236的带USB-UART版本正式发布,设计前请先参考文档“BK7236 硬件应用手册”。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


***********************************************************************************

二、文件打开方式Files in the directory opened with next version softwares:

//Schematic原理图
*.json:
Original schematic opened with LCEDA(https://lceda.cn/editor)
LCEDA原理图原始设计格式，可在浏览器官网直接用LCEDA标准版打开

*.schdoc or .zip:
Altium Designer schematic exported from .json,imported to AD/PADS/ORCAD
从LCEDA原理图转出来的AD格式，可导入到AD/PADS/ORCAD等软件里,但数据可能会丢失，以.json和.pdf中为准

*.sch:
Original schematic opened with PADS VX or above
PADS原理图原始设计格式，用VX及以上版本打开

*.txt:
Netlist exported from .sch,imported to other schematic softwares
从PADS原理图转出来的网表格式，可导入到AD/PADS/ORCAD等软件里,但数据可能会丢失，以.sch中为准

//Layout版图
*.pcb:
Original layout opened with PADS VX or above
PADS版图原始设计格式，用VX及以上版本打开

*.asc:
Netlist exported from .pcb,imported to other PCB softwares
从PADS版图转出来的网表格式，可导入到AD/PADS/ORCAD等软件里,但数据可能会丢失，以.pcb中为准
AD导入.asc方法：文件->打开->选PADS PCB file(.asc)

*.pcbdoc:
Altium Designer layout exported from .pcb,imported to AD
从PADS版图转出来的网表.asc再转入AD格式，可在AD里打开,但数据可能会丢失，以.pcb中为准

***********************************************************************************



